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	HAD.
HSS.
HEL.1
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL-0135-155, 0410-0435,
0620-0685, 0695-0770
	Konma ve havalanma alanı (TLOF) standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	TLOF Ebadı >= D
TLOF eğimi herhangi bir istikamette <= %2

	HAD.
HSS.
HEL.2
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 0160–0190, 0440-0475
	Heliport emniyet alanı standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Emniyet alanı > =2D
Mâniaların FATO'nun sadece bir tarafında bulunması durumunda, yan eğim yüzeyine girmelerine izin verilebilir
İşlevleri gereği emniyet alanında bulunması gereken cisimler: a) FATO'nun merkezinden 0.75 D'den daha az mesafede bulunmaları halinde, FATO düzleminin 5 cm üzerinde bir yükseklikteki bir düzleme girmemelidir ve b) FATO'nun merkezinden 0.75 D veya daha fazla mesafede bulunmaları halinde, FATO düzleminin 25 cm üzerinde bir yükseklikte başlayan ve yüzde 5 eğimle yukarı ve dışa doğru eğimli bir düzleme girmemelidir.

	HAD.
HSS.
HEL.3
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL-0195–0295, 0480-0555
	Helikopter yer taksiyolları ve helikopter hava taksi güzergâhları standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Helikopter yer taksiyolu genişliği > =UWC*1.5 Helikopter hava taksiyolu genişliği >= UCW*2
Helikopter yer taksiyolunun boyuna eğimi < % 3 Havataksiyolu eniene eğim < % 10 Havataksiyolu boyuna eğim <% 7

	HAD.
HSS.
HEL.4
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 0300-0360
	Helikopter park yerleri standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Herhangi bir TLOF'un bir helikopter park yeri ile eş konumlu olması durumunda, söz konusu park yerinin koruma alanı başka herhangi bir helikopter park yerinin veya ilgili taksi güzergâhının koruma alanı ile kesişmemelidir.
Herhangi bir istikametteki eğim yüzde 2'yi geçmemelidir.
Hover halinde dönen helikopterler tarafından kullanılması amaçlanan bir helikopter park yeri, söz konusu park yerini kullanması amaçlanan en büyük helikopterin en az 1.2 D'si çapında bir daireyi içine alabilecek büyüklükte olmalıdır.Helikopter park yerinin dönüş için kullanılmasının amaçlanması durumunda, park yerinin ve koruma alanının asgari ebadı en az 2 D olmalıdır.Helikopter park yerinin dönüş için kullanılmasının amaçlanması durumunda, söz konusu alanın çevresinde, helikopter park yerinin kenarından itibaren 0.4 D mesafe boyunca uzanan bir koruma alanı bulunmalıdır

	HAD.
HSS.
HEL.5
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 0780-0810
	Heliport mânia yüzeyleri standartları sağlıyor mu?
	
	
	
	
	Heliport merkezinden başlayarak yaklaşma-tırmanma istikametinde 250 metre boyunca %12.5 luk açıyla yaklaşma tırmanma operasyonu yapan bir helikoptere engel olmayacak bir mania ortamı sağlanmalıdır
-Heliportlarda, SHT-HELİPORT Tablo 2-1’ de yer alan yüzeyleri aşan herhangi bir sabit ya da hareketli cisme yer verilmemelidir.

	HAD.
HSS.
HEL.6
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 0820-850
	Rüzgar yönü göstergesi standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Bir rüzgar yönü göstergesi, FATO ve TLOF üzerindeki rüzgar koşullarını gösterecek şekilde ve yakındaki cisimlerin veya rotorun aşağıya doğru yarattığı hava akımının neden olduğu hava değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek yaklaşma ve kalkış-tırmanış yüzeyleri haricindeki alanlara konumlandırılacaktır. Rüzgar yönü göstergesi, uçuş halindeki, hover halindeki veya hareket alanındaki uçaklardan görünebilecek şekilde olmalıdır.
Rüzgar yönü göstergesi, hafif kumaştan yapılmış kesik bir huni şeklinde ve en az aşağıdaki boyutlarda olmalıdır: Yer seviyesi heliportlar: Uzunluk:2.4m Çap:0.3-0.6m Diğer: Uzunluk: 1.2. Çap: 0.15-0.3m
Gece kullanımı amaçlanan bir heliportta bir rüzgar göstergesi ışıklandırılmalıdır

	HAD.
HSS.
HEL.7
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 0855-0895
	Heliport tanıtma işaretlemesi standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Pist tipi FATO'lar hariç tüm FATO'lar için heliport tanıtma işareti, FATO'nun yanında veya merkezinde bulunmalıdır.İçerisinde TLOF bulunan bir FATO'da helikopter tanıtma işaretlemesi, FATO içerisinde, konumu TLOF'nun merkezine denk gelecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Beyaz renkli H harfinden oluşacaktır. Hastane heliportlarında kırmızı olmalıdır.H işaretinin boyutları, en az SHT-HELİPORT Şekil 3-2’de gösterilenler kadar olacak, Şekil 3.3’te belirtilen pist tipi FATO için kullanıldığında, boyutları Şekil 3-2'de gösterilen şekilde 3 faktör artırılmalıdır
Bir helidekte veya gemi üzeri heliportta ‘H’ işaretlemesinin büyüklüğü, 4m yüksekliğinde olmalı, toplam genişliği 3 m’yi aşmamalı ve çizgi genişliği 0.75 m’yi geçmemelidir.

	HAD.
HSS.
HEL.8
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 0900-0925
	İzin verilen azami ağırlık işaretlemesi standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	TLOF veya FATO içerisinde konumlandırılmalı ve Genel Müdürlük tarafından belirlenecek son yaklaşma yönünden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir
En yakın 100 kg cinsinden ifade edilmelidir.İşaretleme, bir ondalık basamak olarak sunulmalı ve en yakın 100 kg’a yuvarlanmalı ve sonrasında “t” harfi yer almalıdır. İzin verilen azami ağırlığın 100 kg'a göre ifade edilmesi durumunda, ondalık hanenin önünde, 30 cm ebadında bir kare ile belirtilen bir ondalık kesir noktası bulunmalıdır. (Örn: 6.2 t)
Pist tipi FATO'lar hariç tüm FATO'lar için işaretlemenin harf ve rakamları arka planla zıt bir renkte olmalı ve ebadı 30 metrenin üzerinde olan FATO'lar için Şekil 3-3'te gösterilen şekilde ve oranda olmalıdır. Boyutları 30x30 m. ebatlarında ya da 30 m. çapından daha düşük olan FATO’lar için, işaretlemenin rakamlarının ve harfinin yüksekliği en az 1 m. olmalıdır. Pist tipi FATO'lar için işaretlemenin rakamları ve harfi arka planla zıt bir renkte ve SHT-HELİPORTŞekil 3-3'te gösterilen şekilde ve oranda olmalıdır.

	HAD.
HSS.
HEL.9
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 0930-0950
	“D” değeri işaretlemesi standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	D değeri işaretlemesi, TLOF veya FATO içerisinde konumlandırılmalı ve tercih edilen son yaklaşma yönünden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.
D değeri işaretlemesi, metre cinsinden ifade edilmeli ve FATO ölçülerinin tam sayı olmadığı alanlardaaşağıdaki tamsayıyayuvarlanmalıdır. (Örnek: D-16)
İşaretlemenin yazıları ve rakamları tercihen beyaz renkte ve her halükarda arka planla zıt bir renkte olmalı ve ebadı 30 metrenin üzerinde olan FATO'lar için Şekilde 3-3'te gösterilen şekilde ve oranda olmalıdır. Ebadı 15 ila 30 metre arasında olan FATO'lar için, işaretlemenin rakamlarının yüksekliği en az 90 cm, ebadı 15 metrenin altına olan FATO'lar için işaretlemenin rakamları en az 60 cm olmalı ve rakamların genişliği ve kalınlığı buna göre azaltılmalıdır.

	HAD.
HSS.
HEL.10
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1040-1065
	Konma ve havalanma alanı dış kenar işaretlemesi standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	TLOF dış kenar işaretlemesi, TLOF kenarı boyunca konumlandırılmalıdır.
TLOF dış kenar işaretlemesi, en az 30 cm genişliğinde kesintisiz bir beyaz çizgiden oluşmalıdır.

	HAD.
HSS.
HEL.11
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1065-1085
	Konma/konumlandırma işaretlemesi standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Bir heliport üzerinde, konma/konumlandırma işaretlemesinin merkezi TLOF’nin merkezinde yer alacaktır, Hover dönüş için tasarlanmış olan bir helikopter park yerinde, konma/konumlandırma işaretlemesi, merkez bölgenin merkezinde yer almalıdır.
Bir helidek üzerinde, konma işaretlemesinin merkezi FATO'nun merkezinde yer almalıdır.
Konma/konumlandırma işaretlemesi, sarı bir daire olacak ve en az 0.5 m’lik bir çizgi genişliğine sahip olacaktır. Bir helidek ve özel amaçlı bir gemi üzeri heliport için, çizgi genişliği en az 1 m olmalıdır. Konma/konumlandırma işaretlemesinin iç çapı, söz konusu TLOF’yi ve/veya helikopter park yerini kullanması amaçlanan en büyük helikopterin 0.5 D’si olmalıdır.

	HAD.
HSS.
HEL.12
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1090-1115
	Heliport isim işaretlemesi standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Heliport isim işaretlemesi, mümkün olduğunca, yatay çizgi üzerinde her açıdan görülebilecek şekilde gösterilmelidir. Helidekte mânia sektörü bulunması durumunda, söz konusu işaretleme, heliport tanıtma işaretlemesinin mânia tarafında yer alacaktır. Geminin yan tarafında yer alan bir özel amaçlı olmayan heliport için, heliport isim işaretlemesi, TLOF dış kenar işaretlemesi ile LOS sınırı arasındaki alanda heliport tanıtma işaretlemesinin geminin içine doğru olan tarafında yer almalıdır.
Pist tipi FATO'lar hariç tüm FATO'lar için heliport isim işaretlemesiheliport FATO alanının içerisine sığacak şekilde belirlenmeli vekarakter yüksekliği, yer seviyesi ve yükseltilmiş heliportlarda en az 1 m olmalıdır. İşaretlemenin rengi, zemin ile kontrast oluşturmalı ve tercihen beyaz olmalıdır.

	HAD.
HSS.
HEL.13
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1180-1300
	Helikopter yer ve hava taksiyolu işaretlemeleri standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Helikopter yer taksiyolu merkez hattı işaretlemesi, 15 cm genişliğinde kesintisiz sarı bir çizgi şeklinde olmalıdır.
Helikopter yer taksiyolu kenarişaretlemeleri, her biri 15 cm genişliğinde ve 15 cm aralıklı (en yakın kenardan en yakın kenara) çift sıra kesintisiz bir sarı çizgi olmalıdır.
Helikopter yer taksiyolu merkez hattı, kaplamalı bir yüzey üzerinde bulunuyorsa, 15 cm genişliğinde kesintisiz sarı bir çizgiyle işaretlenmelidir.

	HAD.
HSS.
HEL.14
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1305-1360
	Helikopter park yeri işaretlemeleri standartlara uygun mu?
	
	
	
	
	Düz taksi için kullanılması amaçlanan ve helikopterin dönme imkanının bulunmadığı bir helikopter park yerinde, durdurma çizgisi bulunmalıdır.
Helikopter park yerinde, hizalama çizgileri ile içeri yönlendirme/dışarı yönlendirme çizgileri bulunmalıdır.
Dönüş için tasarlanmış bir helikopter park yerindeki helikopter park yeri dış kenar işaretlemesi veya merkez bölge dış kenar işaretlemesi, söz konusu park yerinin merkez bölgesi ile eş merkezli olmalıdır.
Helikopter park yeri dış kenar işaretlemesi sarı bir daire olacak ve çizgi genişliği 15 cm olmalıdır.
Merkez bölge dış kenar işaretlemesi sarı bir daire olacak ve çizgi genişliği 15 cm olacaktır; ancak TLOF'nin bir helikopter park yeri ile eş konumlu olması durumunda, TLOF dış kenar işaretlemelerinin özellikleri geçerli olmalıdır. Taksiyle düz geçiş için kullanılması planlanan ve helikopterin dönme imkanının bulunmadığı bir helikopter park yerinde, sarı durdurma çizgisi, en az helikopter yer taksiyolunun genişliği kadar olacak ve çizgi kalınlığı 50 cm olmalıdır.
Hizalama çizgileri ve içeri yönlendirme/dışarı yönlendirme çizgileri, kesintisiz sarı çizgiler halinde ve en az 15 cm genişlikte olmalıdır.

	HAD.
HSS.
HEL.15
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1620
	Heliport Kurtarma ve Yangınla Mücadele koruma seviyesi SHT-HELİPORT Talimatı Tablo 4-1’de yer alan standartları sağlıyor mu?
	
	
	
	
	Kurtarma ve yangınla mücadele çalışmalarında sağlanacak koruma seviyesi, normalde heliportu kullanan en uzun helikopterlerin toplam uzunluğuna göre belirlenmeli ve hareket oranının düşük olduğu kullanılmayan heliportlar hariç olmak üzere, Tablo 4 1'den belirlenen heliport yangınla mücadele kategorisine uygun olmalıdır. Kategori H1 15 m'ye (hariç) kadar Kategori H2 15 m'den 24 m'ye (hariç)kadar Kategori H3 24 m'den 35 m'ye (hariç) kadar

	HAD.
HSS.
HEL.16
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1625-1660
	Heliport yangın söndürme sistemleri ve kurtarma ekipmanları standartları sağlıyor mu ?
	
	
	
	
	Başlıca yangın söndürücü madde olarak, B asgari performans seviyesini karşılayan köpük kullanılmalıdır.
Köpük üretimi için belirlenen su miktarları ve tamamlayıcı maddeler, HAD-HEL1620’deve Tablo 4-2 veya Tablo 4-3'te uygun şekilde tespit edilen heliport yangınla mücadele kategorisine uygun olmalıdır.
Köpük solüsyonunun boşaltım oranı Tablo 4-2 veya Tablo 4- 3'ten uygun olanı içerisinde gösterilen oranlardan düşük olmamalıdır. Tamamlayıcı malzemelerin boşaltım oranı, kullanılan maddeden optimum verim elde edilecek şekilde seçilmelidir.
Heliport işletmecileri heliporta ilişkin Tablo 4-2 veya Tablo 4- 3’te yer alan köpük solüsyonu boşaltım oranının sağlanmasına yönelik olarak sistem kontrolü vegerçekleştirilecek tatbikatları da göz önünde bulundurarak yeterli miktarda köpük miktarına sahip olmalıdır.
Heliport yangınla mücadele ekipmanına/aracına ilişkin yangın söndürme hortumunun uzunluğu yangınla mücadele operasyonlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde tesis edilmelidir.
Heliportlarda, kurtarma ekipmanı heliportun olabildiğince yakınında ve dış etkenlerden etkilenmeyecek muhafazalı bir yerde bulundurulmalıdır. Kurtarma ekipmanları, heliport yangın kategorisine göre Tablo 4-4’te yer alan ekipmanlardan oluşmalıdır

	HAD.
HSS.
HEL.17
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1670
	Heliportlarda bulunması gereken uyarıcı/önleyici levhalar standartları sağlıyor mu?
	
	
	
	
	Heliportlarda, kurtarma ekipmanı heliportun olabildiğince yakınında ve dış etkenlerden etkilenmeyecek muhafazalı bir yerde bulundurulmalıdır. Kurtarma ekipmanları, heliport yangın kategorisine göre Tablo 4-4’te yer alan ekipmanlardan oluşmalıdır

	HAD.
HSS.
HEL.18
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1700-1705
	Heliport kayıt defteri standartlara uygun şekilde tutuluyor ve dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde muhafaza ediliyor mu?
	
	
	
	
	Heliport kayıt defterinde; a) iniş ve kalkış tarihi, iniş ve kalkış saati, b) helikopter operatörü, c) helikopter tescil işareti, d) helikopter modeli, e) yolcu sayısı, f) helikopter pilotu/pilotlarına ait ad-soyad bilgileri, g) operasyon esnasında heliport eğitimlerine sahip heliportta görevli personele ait adsoyad bilgilerinin, yer alması gerekmektedir.

	HAD.
HSS.
HEL.19
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1710-1725
	Heliport Kullanıcı Bilgi Formu helikopter iniş-kalkış operasyonlarından önce heliport işletmecisi ve heliportu kullanacak helikopter işletmecisi tarafından eksiksiz olarak karşılıklı doldurularak kayıt altına alınıyor ve dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde muhafaza ediliyor mu?
	
	
	
	
	Heliport Kullanıcı Bilgi Formu örnek olarak BÖLÜM 8’de yer almakta olup, form, en az BÖLÜM 8’de yer alan başlıkları içerecek şekilde heliport işletmecileri tarafından heliport özelliklerine göre oluşturulmalıdır.
Heliporta ait güncel durum bilgilendirmesinin yapılması amacıyla, heliportu kullanmak isteyen helikopter işletmecilerine heliport işletmecisi tarafından BÖLÜM 8’de yer alan Heliport Kullanıcı Bilgi Formu Kısım:1 doldurularak e-posta ya da faks aracılığıyla gönderilmeli, heliporta iniş gerçekleştirmeden önce helikopter işletmecileri tarafından söz konusu formun Kısım:2 ve Kısım:3’ünde yer alan alanlar doldurularak yine e-posta ya da faks aracılığıyla heliport işletmecisine gönderilmelidir.

	HAD.
HSS.
HEL.20
	SHT-HELİPORT
HAD-HEL 1730-1760
	Heliport Talimatları standartlara uygun olarak oluşturulmuş mu?
	
	
	
	
	Heliporta ait güncel durum bilgilendirmesinin yapılması amacıyla, heliportu kullanmak isteyen helikopter işletmecilerine heliport işletmecisi tarafından BÖLÜM 8’de yer alan Heliport Kullanıcı Bilgi Formu Kısım:1 doldurularak e-posta ya da faks aracılığıyla gönderilmeli, heliporta iniş gerçekleştirmeden önce helikopter işletmecileri tarafından söz konusu formun Kısım:2 ve Kısım:3’ünde yer alan alanlar doldurularak yine e-posta ya da faks aracılığıyla heliport işletmecisine gönderilmelidir.
Heliport Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatı HAD-HEL- 1750'de yer alan başlıkları içerecek şekilde oluşturulmuş mu?
Heliport Acil Durum Planı HAD-HEL-1755'de yer alan başlıkları içerecek şekilde oluşturulmuş mu?






	Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler

	






	İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği

	









Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:
S: Sorulmadı   U: Uygun   UD: Uygun değil   BS: Bulgu Seviyesi   


	Denetleme Heyeti Üyeleri Parafları
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