|  |
| --- |
| **GENEL BİLGİLER** |
| **İŞLETMENİN UNVANI** |  |
| **BAŞVURU SAHİBİ** |  |
| **İNCELEYEN** |  |
| **İNCELEME TARİHİ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SHT-OPS-B** | **Başvuran İçin;** | **SHGM İçin;** |
| **#** | **Ref.** | **Gereklilik** | **Dosya Ref.** | **U** | **UD** | **İnceleyen** | **Açıklamalar** |
| 1 | MADDE 21(1) | Bütün alanları eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulmuş ve imza atmaya yetkili personel tarafından imzalanmış “FR.10 Balon Uçuşları İçin Yeni Bölge İnceleme Talep Formu”*Notlar:**1) Eksik veya hatalı doldurulduğu takdirde Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır. İlave koordinat belirtilmesi ihtiyacı durumunda açıklamalar kısmına yazılabilir.**2) Uçuş sahası kapalı alan olacak şekilde (örnek: kare, dikdörtgen, üçgen v.b.)* |  |[x] [ ]   |  |
| 2 | MADDE 21(1) | Balon uçuş sahası olarak düzenlenmemiş bölgelerde balon uçuşu gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilgili VALİLİĞİN; güvenlik, kültür, tarih ve imar açısından ve bölgeye özel diğer hususlar bakımından uygun görüş yazıları. |  |[ ] [ ]   |  |
| 3 | MADDE 21(1) | Balon uçuş sahası olarak düzenlenmemiş bölgelerde balon uçuşu gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilgili BELEDİYENİN; güvenlik, kültür, tarih ve imar açısından ve bölgeye özel diğer hususlar bakımından uygun görüş yazıları. |  |[ ] [ ]   |  |
| 4 | MADDE 21(1), FR.10 | Meteorolojiden alınan son 3 yıla ait rüzgâr değerleri, hâkim rüzgâr diyaframı |  |[ ] [ ]   |  |
| 5 | MADDE 21(1), FR.10 | Günlük ve aylık rüzgâr ortalamasına dair rapor |  |[ ] [ ]   |  |
| 6 | Hizmet tarifesi | Hizmet Bedeli (SHSS2033) |  |[x] [ ]   |  |

**NOTLAR:**

1. SHT-OPS-B Madde 20(2) gereği, balon uçuşu yapılamayacağına yönelik kısıtlama bulunan bölgeler ile balon uçuş sahası olarak yayımlanmış bölgelerin sınırlarından 35 NM mesafedeki bölgeler için balon uçuş sahası değerlendirmesi yapılamaz.
2. SHT-OPS-B Madde 22 gereği, bölge incelemesi sonrası hazırlanan rapor kapsamında, tespit edilen tehlikelerin ve bunların ortaya çıkmasını etkileyen emniyet olaylarının neler olduğu açık bir şekilde vurgulanır. Riskleri azaltmak amacıyla tavsiye edilen önlemler ayrıca belirtilir. Risk değerlendirmesi neticesinde, başvuru sahibinden bölgede 5-8 knot rüzgâr hızı aralığı ve istenilen uçuş irtifasını içerecek şekilde 3 (üç) adet test uçuşunun, yolcusuz olarak, Genel Müdürlük tarafından talep edilen kübik fit hacimdeki bir balonla gerçekleştirilmesi talep edilebilir. Bu uçuşlar, ihtiyaç görülmesi halinde Genel Müdürlükte görevli kontrol pilotlarının gözetiminde icra edilir.
3. Test uçuşu: vadi, ağaçlık alan, akarsu, göl, deniz kıyı, ana yol, tren yolu, yüksek gerilim ve yoğun elektrik hatları, dağ ve tepelik alanların durumuna göre risklerin değerlendirilmesi yapılması için Genel Müdürlüğümüzce talep edilir.

**KONTROL LİSTESİNDE KULLANILAN KISALTMALAR:**

SHT-OPS-B: Balon Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatı

U: Uygun

UD: Uygun değil