| **Sıra No** | **Ref.** | **Soru Kodu** | **Gereklilik** | **Uygun** | **Uygun Değil** | **N/A** | **Sorulmadı** | **İnceleyen** | **Açıklama** | **Alt Atomik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşletme El kitabı Bölüm A Alt Bölüm 9 (OM-A Ch.9)’nın uçuş sırasında gerçekleşen tehlikeli madde içeren olaylar da dahil olmak üzere acil durumlara müdahale prosedürlerini kapsayacak şekilde tehlikeli maddelere ilişkin hususları içerdiğinin ve güncelliğinin kontrolü (AAD1) |
| **2** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kabin Ekibi El kitabı (CCM)’nın acil durum müdahale rehberini kapsayacak şekilde tehlikeli maddelere ilişkin hususları içerdiğinin ve güncelliğinin kontrolü (AAD2) |
| **3** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Bir hasta için tıbbi yardımın yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin prosedürlerin kontrolü (AAD3) |
| **4** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | COMAT kapsamında yer alan tehlikeli maddeler ile değiştirilen veya arızalı parçalara ilişkin prosedürün kontrolü (AAD4) |
| **5** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Hasar veya sızıntı incelemesi, hasarlı veya sızıntı yapan paketlerin hava aracından çıkarılması, hava aracının kirlenme açısından incelenmesi ve temizlenmesi için prosedürlerin kontrolü (AAD5) |
| **6** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Hasarlı veya sızıntı yapan, radyoaktif madde içeren paketlerin hava aracından çıkarılması, hava aracının kirlenme açısından incelenmesi ve temizlenmesi için prosedürlerin kontrolü (AAD6) |
| **7** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Uçuş sırasında acil bir durum olması halinde sorumlu kaptan pilot tarafından trafik hizmetlerine bildirim prosedürlerinin kontrolü (AAD7) |
| **8** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Bir hava aracı kazası veya olayı durumunda hava aracında bulunan tehlikeli maddelerin yetkili makama derhal bildirilmesine yönelik prosedürlerin kontrolü (AAD8) |
| **9** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Hava aracı kokpitinde güncel ICAO Doc.9481 dokümanın veya ilgili dokümandaki bilgileri içerir farklı bir dokümanın mevcut ve erişilebilir olmasının sağlandığının kontrolü (AAD9) |
| **10** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Yolcu hizmetleri personelinin gizli veya beyan edilmemiş tehlikeli maddeleri tanımasına yardımcı olacak hükümlerin kontrolü (AAD10) |
| **11** | ORO.MLR.100ICAO TI 1, 7ICAO TI SUP P.S-7-8-7 | UOD.UOM.DGG.01 | İşletici acil durum müdahale rehberi de dahil olacak şekilde tehlikeli maddelerle ilgili prosedürlerini İşletme El Kitabı’nda oluşturmuş mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşleticinin ICAO TI, IATA DGR ve ICAO Doc.9481 dokümanlarının güncel versiyonlarına ekleri ve revizyonları da dâhil olmak üzere erişiminin kontrolü (AAD11) |
| **12** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;5.1, 8;1.1 | UOD.UOM.DGG.02 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak yolcu veya ekip üyelerinin tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirilmesini sağlıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Yolcuların tehlikeli madde taşınması yasağı hakkında bilet satışı, check-in ve boarding sırasında bilgilendirildiğinin kontrolü (AAD1) |
| **13** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;5.1, 8;1.1 | UOD.UOM.DGG.02 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak yolcu veya ekip üyelerinin tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirilmesini sağlıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Ekip üyelerinin hava aracında taşınabilecek tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirildiğinin kontrolü (AAD2) |
| **14** | SPA.DG.110(c)(d)ICAO TI 1.2.2, 5.4.1 | UOD.UOM.DGG.03 | İşletici tehlikeli madde taşıma evrakının uygunluğunun kontrolünü sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Basılı veya elektronik ortamdaki taşıma evrakının tek dilde düzenlenmesi halinde İngilizce, birden fazla dilde düzenlenmesi halinde ise İngilizce versiyonunu da içerek şekilde olduğunun kontrolü (AAD1) |
| **15** | SPA.DG.110(c)(d)ICAO TI 1.2.2, 5.4.1 | UOD.UOM.DGG.03 | İşletici tehlikeli madde taşıma evrakının uygunluğunun kontrolünü sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Tehlikeli madde beyan formunun, basılı ortamda ise iki kopya, elektronik ortamda ise gerekli bilgileri içerecek şekilde hazırlandığının, bir kopyanın yerde bırakıldığının diğer kopyasının gönderi ile birlikte hava aracında bulunduğunun kontrolü (AAD2) |
| **16** | SPA.DG.110(b)ICAO TI 7;1.3 | UOD.UOM.DGG.04 | İşletici uygun şekilde tehlikeli madde kabul kontrol formunun kullanılmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kabul kontrol formunun; taşıma evrakı, sınıflandırma, paketleme, onaylar, elleçleme, imza, konşimento, overpack, etiketleme, işaretleme ve varyasyona ilişkin hususların Teknik Talimatlara uygunluğu içerdiğinin kontrolü (AAD1) |
| **17** | SPA.DG.110(b)ICAO TI 7;1.3 | UOD.UOM.DGG.04 | İşletici uygun şekilde tehlikeli madde kabul kontrol formunun kullanılmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kabul kontrol listesinin yeterli kullanımının teyidi için kayıtların kontrolü (AAD2) |
| **18** | SPA.DG.110(b)ICAO TI 7;1.3 | UOD.UOM.DGG.04 | İşletici uygun şekilde tehlikeli madde kabul kontrol formunun kullanılmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Tehlikeli maddeler gönderisini reddetme prosedürünün kontrolü (AAD3) |
| **19** | SPA.DG.110(b)ICAO TI 7;1.3 | UOD.UOM.DGG.04 | İşletici uygun şekilde tehlikeli madde kabul kontrol formunun kullanılmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kargo kabul noktalarında güncel tehlikeli madde kabul kontrol formunun varlığının sağlandığının kontrolü (AAD4) |
| **20** | SPA.DG.110(a)(e)ICAO TI 7;4.1 | UOD.UOM.DGG.05 | İşletici operasyonda taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili gerekli bilginin kaptan pilota bildirilmesini sağlıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | NOTOC hazırlandığının ve kaptana iletildiğinin kontrolü (AAD1) |
| **21** | SPA.DG.110(a)(e)ICAO TI 7;4.1 | UOD.UOM.DGG.05 | İşletici operasyonda taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili gerekli bilginin kaptan pilota bildirilmesini sağlıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | NOTOC ‘ların harekat memuru ve pilot tarafından karşılıklı imzalı olup olmadığının ve üç kopya olarak hazırlandığının kontrolü (AAD2) |
| **22** | SPA.DG.110(a)(e)ICAO TI 7;4.1 | UOD.UOM.DGG.05 | İşletici operasyonda taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili gerekli bilginin kaptan pilota bildirilmesini sağlıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | NOTOC’nun bir kopyasının yerde bırakıldığının kontrolü (AAD3) |
| **23** | SPA.DG.110(a)(e)ICAO TI 7;4.1 | UOD.UOM.DGG.05 | İşletici operasyonda taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili gerekli bilginin kaptan pilota bildirilmesini sağlıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Son 3 ay içinde düzenlenen NOTOC’larda yer alan bilgilerin örnekleme yoluyla kontrolü (AAD4) |
| **24** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.4, 7;4.5; 7;4.6 | UOD.UOM.DGR.06 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak emniyet raporlaması yapıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Olay raporlama prosedürünün kontrolü (AAD1) |
| **25** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.4, 7;4.5; 7;4.6 | UOD.UOM.DGR.06 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak emniyet raporlaması yapıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Emniyet raporlaması kapsamında tehlikeli madde kazasının, tehlikeli madde olayının, kargo veya posta içinde beyan edilmemiş veya yanlış beyan edilmiş tehlikeli madde tespitinin, tehlikeli maddenin istemsiz olarak serbest bırakılmasının, yolcu veya ekip beraberinde yasaklı tehlikeli madde taşınmasının, yükleme ve depolama hükümlerine uygun yükleme/ayrım/ayrıştırma/emniyete alınma yapılmadan tehlikeli madde taşınmasının, sorumlu kaptan pilota bilgi verilmeden tehlikeli madde taşınmasının yer aldığının kontrolü (AAD2) |
| **26** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.4, 7;4.5; 7;4.6 | UOD.UOM.DGR.06 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak emniyet raporlaması yapıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Raporlamanın kaza ve ciddi olay durumunda 48 saat, diğer durumlarda 72 saat içinde vuku devletinin ilgili otoritesine ve Genel Müdürlüğe yapıldığının kontrolü (AAD3) |
| **27** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.4, 7;4.5; 7;4.6 | UOD.UOM.DGR.06 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak emniyet raporlaması yapıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Raporlama formlarının kontrolü (AAD4) |
| **28** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.4, 7;4.5; 7;4.6 | UOD.UOM.DGR.06 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak emniyet raporlaması yapıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Geçmiş raporlamaların içeriğinin kontrolü (AAD5) |
| **29** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.4, 7;4.5; 7;4.6 | UOD.UOM.DGR.06 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak emniyet raporlaması yapıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Alt yükleniciler tarafından işleticiye ve ilgili makama raporlama yapılmasının sağlanmasının kontrolü (AAD6) |
| **30** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.4, 7;4.5; 7;4.6 | UOD.UOM.DGR.06 | İşletici Teknik Talimatlara uygun olarak emniyet raporlaması yapıyor mu?  |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Tehlikeli madde raporlamalarının incelendiğinin ve belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibinin kontrolü (AAD7) |
| **31** | ORO.GEN.205ICAO TI SUP P.S-7-5 | UOD.UOM.DGU.07 | İşletici tehlikeli madde taşımacılığında hizmet aldığı işletmeleri kendi uyumluluk izleme programı kapsamına dahil etmiş mi? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Alt yüklenicilere güncel uyumluluk izleme programında ye verildiğinin kontrolü (AAD1) |
| **32** | ORO.GEN.205ICAO TI SUP P.S-7-5 | UOD.UOM.DGU.07 | İşletici tehlikeli madde taşımacılığında hizmet aldığı işletmeleri kendi uyumluluk izleme programı kapsamına dahil etmiş mi? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Yer hizmetleri kuruluşları da dahil olmak üzere alt yükleniciye, işleticiye ait uygun dokümanların ve el kitaplarının güncel olarak sağladığının kontrolü (AAD2) |
| **33** | ORO.GEN.205ICAO TI SUP P.S-7-5 | UOD.UOM.DGU.07 | İşletici tehlikeli madde taşımacılığında hizmet aldığı işletmeleri kendi uyumluluk izleme programı kapsamına dahil etmiş mi? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşleticinin alt yüklenici firmaları denetlediğinin ve denetleme sonrası işlemleri takibinin kontrolü (AAD3) |
| **34** | ORO.GEN.205ICAO TI SUP P.S-7-5 | UOD.UOM.DGU.07 | İşletici tehlikeli madde taşımacılığında hizmet aldığı işletmeleri kendi uyumluluk izleme programı kapsamına dahil etmiş mi? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Alt yüklenici yer hizmetleri kuruluşunun elleçleme sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlandığının kontrolü (AAD4) |
| **35** | SPA.DG.110(f) | UOD.UOM.DGK.08 | İşletici tehlikeli madde taşıma evrakını saklıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kabul kontrol formu, tehlikeli madde taşıma dokümanları ve NOTOC’un en az 12 ay saklandığının kontrolü (AAD1) |
| **36** | SPA.DG.110(f) | UOD.UOM.DGK.08 | İşletici tehlikeli madde taşıma evrakını saklıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kabul kontrolünü yapan kişinin isminin kontrol formunda gösterildiğinin kontrolü (AAD2) |
| **37** | SPA.DG.110(f) | UOD.UOM.DGK.08 | İşletici tehlikeli madde taşıma evrakını saklıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | NOTOC’da yer alan bilgilerin gerçekleşen yükleme (loadsheet) ile uyumlu olduğunun kontrolü (AAD3) |
| **38** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşleticinin ve hizmet alınan işletmenin tehlikeli madde kabulü yapan personelinin eğitiminin kontrolü (AAD1) |
| **39** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşleticinin ve/veya hizmet alınan işletmenin genel kargo veya posta kabulü yapan personelinin tehlikeli maddeler eğitiminin kontrolü (AAD2) |
| **40** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşleticinin ve/veya hizmet alınan işletmenin; kargo, posta ve bagajın elleçlenmesi, depolanması ve yüklenmesinde görev alan personelinin eğitiminin kontrolü (AAD3) |
| **41** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşleticinin ve/veya hizmet alınan işletmenin; yolcu hizmetlerinde görevli personelin eğitiminin kontrolü (AAD4) |
| **42** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Uçuş ekibinin eğitiminin kontrolü (AAD5) |
| **43** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kabin ekibinin eğitiminin kontrolü (AAD6) |
| **44** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Loadmaster ve load plannerin eğitimin kontrolü (AAD7) |
| **45** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Uçuş operasyon memuru/uçuş harekat uzmanının eğitiminin kontrolü (AAD8) |
| **46** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşleticinin ve/veya hizmet alınan işletmenin; güvenlik personelinin eğitiminin kontrolü (AAD9) |
| **47** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Bakım personelinin COMAT kapsamında değiştirilen veya arızalı parçalara ilişkin farkındalığının kontrolü (AAD10) |
| **48** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Her eğitim sonunda sınav uygulamasının (geçme notu, süresi, devam durumu, soruların tüm başlıkları içermesi vs) kontrolü (AAD11) |
| **49** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4, 2,2 | UOD.UOM.DGE.09 | İşletici SHGM onaylı CBTA tehlikeli maddeler eğitim programı uyguluyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Tehlikeli maddeler ile ilgili her bir personelin 24 ay içinde tazeleme eğitimi almasının sağlandığının kontrolü (AAD12) |
| **50** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4.6 | UOD.UOM.DGE.10 | İşletici eğitimlerin yetkin tehlikeli maddeler eğitmeni tarafından alınmasını sağlıyor mı? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Eğitmenin işletici tarafından belirlenen gerekliliklere uygunluğunun kontrolü (AAD1) |
| **51** | SPA.DG.105(a)ICAO TI 1.4.6 | UOD.UOM.DGE.10 | İşletici eğitimlerin yetkin tehlikeli maddeler eğitmeni tarafından alınmasını sağlıyor mı? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Eğitmenin son 24 ay içinde ilgili iş fonksiyonunda en az bir eğitim verdiğinin ya da bu süreçte eğitim vermediğinde tazeleme eğitimi aldığının kontrolü (AAD2) |
| **52** | ORO.MLR.115SPA.DG.110(g)ICAO TI 1.4.4 | UOD.UOM.DGE.11 | İşletici, tehlikeli maddeler eğitim kayıtlarının saklanmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Tehlikeli madde eğitim kayıtlarının 36 ay boyunca saklandığının kontrolü (AAD1) |
| **53** | ORO.MLR.115SPA.DG.110(g)ICAO TI 1.4.4 | UOD.UOM.DGE.11 | İşletici, tehlikeli maddeler eğitim kayıtlarının saklanmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Eğitim kayıtlarında; personel ismi, en son eğitimin tamamlandığı ay, kullanılan eğitim materyalinin açıklaması/kopyası/referansı, eğitim veren kuruluşun unvanı ve adresi, sınav bilgilerinin yer aldığının kontrolü (AAD2) |
| **54** | CAT.GEN.MPA.200ICAO TI 7;4.8 | UOD.UOM.DGT.12 | İşletici kargo kabul noktalarında Teknik Talimatlara uygun olarak tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin bilgi veren bildirimlerin yapılmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Yeterince bilgi ve görsel DG örneklerinin (batarya dahil olmak üzere) yer aldığının kontrolü (AAD1) |
| **55** | CAT. GEN.MPA.200ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.13 | İşletici tehlikeli maddele içeren ULD’nin uygun şekilde tanımlanmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | ULD’lerde kullanılacak tanımlama fişinin mevcudiyetinin sağlandığının kontrolü (AAD1) |
| **56** | CAT. GEN.MPA.200ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.13 | İşletici tehlikeli maddele içeren ULD’nin uygun şekilde tanımlanmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | ULD üzerindeki tanımlama fişinde belirgin kırmızı tarama sınırının bulunduğunun, en az 148x210 mm ölçülerinde olduğunun, birincil ve ikincil risk sınıflarının bölüm nosu ile birlikte okunaklı şekilde yer aldığının kontrolü (AAD2) |
| **57** | CAT. GEN.MPA.200ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.13 | İşletici tehlikeli maddele içeren ULD’nin uygun şekilde tanımlanmasını sağlıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | ULD üzerindeki tanımlama fişlerinin boşaltma sonrasında gecikmeksizin çıkarılmasının sağlandığının kontrolü (AAD3) |
| **58** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kokpit ve yolcu hava araçları için yükleme kısıtlamalarına uyulduğunun kontrolü (AAD1) |
| **59** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Ayrım ve ayrıştırma kurallarına uyumun sağlandığının kontrolü (AAD2) |
| **60** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | İşaretleme ve etiketlerin görünürlüğü ve değiştirilmesinin uygunluğunun kontrolü (AAD3) |
| **61** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Manyetik malzeme, kuru buz, UN2211, UN3314 yüklemesinin uygunluğunun kontrolü (AAD4) |
| **62** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Sıvı tehlikeli maddeler içeren kapların, IBC elleçleme ve yüklemesinin uygunluğunun kontrolü (AAD5) |
| **63** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kendiliğinden reaktif maddelerin ve organik peroksitlerin elleçlemesinin uygunluğunun kontrolü (AAD6) |
| **64** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Tekerlekli sandalye yüklemesi istiflemesinin sorumlu kaptanın bilgilendirilmesi de dahil olmak üzere uygun şekilde yapılmasının sağlandığının kontrolü (AAD7) |
| **65** | ICAO TI 7;2.8 | UOD.UOM.DGT.14 | İşletici tarafından tehlikeli maddelerin elleçlemesinin Teknik Talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Tehlikeli maddelerin emniyete alınmasının uygunluğunun kontrolü (AAD8) |
| **66** | ICAO TI 7;2.9 | UOD.UOM.DGT.15 | İşletici tarafından radyoaktif maddelerin elleçlemesinin Teknik talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Kişilerin radyasyona maruz kalma limitlerinin uygunluğunun kontrolü (AAD1) |
| **67** | ICAO TI 7;2.9 | UOD.UOM.DGT.15 | İşletici tarafından radyoaktif maddelerin elleçlemesinin Teknik talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Hava aracındaki toplam aktivite limitlerine uyulduğunun kontrolü (AAD2) |
| **68** | ICAO TI 7;2.9 | UOD.UOM.DGT.15 | İşletici tarafından radyoaktif maddelerin elleçlemesinin Teknik talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Fizil materyal de dahil olmak üzere transit ve depolama esnasında istiflemenin uygunluğunun kontrolü (AAD3) |
| **69** | ICAO TI 7;2.9 | UOD.UOM.DGT.15 | İşletici tarafından radyoaktif maddelerin elleçlemesinin Teknik talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Paket ve kapların uygun hava aracına yüklenmesinin sağlandığının kontrolü (AAD4) |
| **70** | ICAO TI 7;2.9 | UOD.UOM.DGT.15 | İşletici tarafından radyoaktif maddelerin elleçlemesinin Teknik talimatlara uygun şekilde yapılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  | Tehlikeli Maddeler Denetçisi |   | Ayrım kurallarına uyulmasının sağlandığının kontrolü (AAD5) |