|  |  |
| --- | --- |
| **Başvuru İle İlgili Bilgiler** | |
| **İŞLETMENİN ADI** |
| **İŞLETME (AOC) NUMARASI** |  |
| **BAŞVURU TARİHİ** |  |
| **HAZIRLAYANIN ADI-SOYADI** |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme | |  |
| # | Referans | Konu | Uygun | Uygun Değil | Açıklamalar | |
|  | | | | | | |
|  |  | **GENEL GEREKLİLİKLER** |  | |  | |
| 1 | SPA.GEN.100, SPA.GEN.105, SPA.GEN.110, SPA.GEN.115, SPA.GEN.120 | Ticari hava taşımacılığı (CAT) operatörünün merkezi Türkiye'de mi? |  |  |  | |
| 2 | Belirli bir onay için başvuran operatör gerekli belgeleri ve bilgileri sağladı mı ?: - başvuru sahibinin adı, adresi, posta adresi ve - amaçlanan işlemin açıklaması? |  |  |  | |
| 3 | İlgili Alt Bölümün gerekliliklerine uygunluk ve - SHY-21 Yönetmeliğine uygun bir şekilde oluşturulan operasyonel uygunluk verilerinin zorunlu bölümünde tanımlanan ilgili unsurlar dikkate alınmış mı? |  |  |  | |
| 4 | İşletmeci, en azından SPA operasyonu süresince onay için gerekli belgelere ilişkin kayıtları tutuyor mu? |  |  |  | |
| 5 | İşletmenin (AOC sahibi) yürütmesi onaylanan faaliyet kapsamı, AOC'nin operasyon şartnamelerinde yazılı ve belirtilmiş mi? |  |  |  | |
| 6 | Belirli bir onayın koşulları değiştiğinde işletmeci SHGM'ye ilgili belgeleri sunuyor mu? |  |  |  | |
| 7 | İşletici, özel onay ile ilgili şartlara uymaya devam etmesi ve SHY-21 Yönetmeliğine uygun bir şekilde oluşturulan operasyonel uygunluk verilerinin zorunlu kısmı içerisinde tanımlanan ilgili unsurları dikkate alması halinde geçerli kalacağını belirtiyor mu? |  |  |  | |
|  |  | |  | | --- | | **HHO OPERASYONLARI** | |  | |  | |
| 10 | SPA.HHO.100 | Operasyon CAT kapsamında mı ve operatör Ek III'e (Bölüm-ORO) göre bir CAT AOC'ye sahip mi? |  |  |  | |
| 11 | İşletmeci yetkili kuruma Alt Bölüm (I) "HHO" 'deki gerekliliklere uygun olduğunu kanıtladı mı? |  |  |  | |
| 12 | OM'de "HHO" terimi tanımlanmış mı? |  |  |  | |
|  |  | **HHO OPERASYONLARI İÇİN TEÇHİZAT GEREKLİLİKLERİ** |  | |  | |
| 13 | SPA.HHO.110, SPA.HHO.115,  (EC) No 748/2012 | Tüm haberleşme ekipmanı ve ilgili modifikasyonları da dahil olmak üzere tüm helikopter vinç ekipmanı, amaçlanan işleve uygun bir uçuşa elverişlilik onayına sahip mi? |  |  |  | |
| 14 | |  | | --- | | Yardımcı ekipman, yetkili otorite tarafından  gerekli görülen uygun standartlara göre  tasarlanmış ve test edilmiş mi? | |  |  |  | |
| 15 | HHO ekipmanı ve sistemleri için bakım talimatları imalatçı ile bağlantılı olarak oluşturulmuş mu ve SHY-21 Yönetmeliği kapsamında operatörlerin helikopter bakım programına dahil mi? |  |  |  | |
|  |  | **HHO HABERLEŞME** |  | |  | |
| 16 | SPA.HHO.115 | HHO helikopteri hariç olmak üzere, HHO'nun sağlandığı kuruluşla iki yönlü iletişim kurmak ve mümkün olduğu durumlarda HHO sahasında gündüz ve gece açık deniz operasyonları ve gece kara operasyonları sırasında yer personeli ile iletişim kurmak mümkün müdür? HHO acil tıbbi hizmetler (HEMS) operasyon merkezi hariç. |  |  |  | |
|  |  | |  | | --- | | **HHO OPERASYONLARI İÇİN PERFORMANS GEREKLERİ** | |  | |  | |
| 21 | SPA.HHO.125 | Bir HEMS çalışma sahasındaki HHO haricinde, askıya alınan kişi (ler) / kargo, üçüncü şahıslar veya mülk için tehlike oluşturmadan kalan motorla kritik bir motor arızasıyla uygun gücü sürdürmek mümkün müdür? |  |  |  | |
|  |  | **MÜRETTEBAT GEREKLİLİKLERİ – seçim, deneyim, operasyonel eğitim, tazelik** |  | |  | |
| 35 |  | Operatör, önceki deneyimleri (ör. Coğrafi özellikler: deniz, dağ, yoğun trafiğe sahip büyük şehirler vb.) Dikkate alarak HHO görevi için uçuş ekibi üyelerinin seçimi için kriterler oluşturdu mu? |  |  |  | |
| 36 | SPA.HHO.130, ORO.TC.105, ORO.TC.110 | Operatör, HHO uçuşlarını yürüten kaptan / pilot için kara / deniz ve gündüz / gece operasyonları için minimum deneyim seviyesini tanımladı mı? |  |  |  | |
| 37 | Operatör, bu eğitimi OM’da yer alan HHO prosedürlerine ve HHO'nun gerçekleştirildiği rol ve ortamla ilgili deneyime uygun olarak sağladı mı? |  |  |  | |
| 38 | Operatör, tüm pilotların ve HHO mürettebat üyelerinin son 90 gün içinde HHO yapmasını şart koşuyor mu:  - Gündüz operasyonları için, her biri hovera geçişi içerecek olan üç gündüz veya gece kaldırma turunun herhangi bir kombinasyonu  - Gece operasyonları için, her biri hovera geçişi içeren üç gece kaldırma turu |  |  |  | |
|  | Operatör, operasyonel eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasını şart koşmuş mu? |  |  |  | |
|  | OM’de gündüz ve gece operasyonları için asgari mürettebat belirtilmiş mi? |  |  |  | |
|  | Operatörün, OM’de yer alan eğitim ve kontrol için ayrıntılı bir ders programı var mı? |  |  |  | |
|  | Mürettebat eğitim programları HHO çalışma ortamı ve ekipmanına ilişkin bilgileri geliştiriyor mu? |  |  |  | |
|  | OM bir ekip koordinasyon konsepti içeriyor mu ve HHO normal ve acil durum prosedürleri ve statik deşarj ile ilişkili riskleri en aza indirecek önlemleri içeriyor mu? |  |  |  | |
|  | HHO teknik ekip üyelerinin görevleri OM’de açıklanıyor mu? |  |  |  | |
|  | **MÜRETTEBAT GEREKLERİ – Eğitim ve kontrol** |  | |  | |
| 39 | SPA.HHO.130 | HHO teknik ekip üyeleri, HHO gerekliliklerinin yanı sıra ORO.TC.100'den ORO.TC.140'a göre eğitilmiş ve kontrol edilmiş mi? |  |  |  | |
| 40 | Operatör, ekip eğitim programlarının VMC gündüz ve gece yeterlilik kontrolleri sırasında değerlendirilmesini sağlıyor mu? |  |  |  | |
| 41 | Uçuş ekibi üyelerinin eğitim müfredatı aşağıdaki örnekte belirtilen konuları / öğeleri içeriyor mu? |  |  |  | |
| 42 | Müfredatı kontrol eden uçuş ekibi üyeleri aşağıdaki örnekte belirtilen konuları / öğeleri içeriyor mu? |  |  |  | |
|  |  | HHO teknik ekip üyelerinin eğitim ve kontrol müfredatı aşağıdaki örnekte belirtilen konuları / öğeleri içeriyor mu? |  |  |  | |
|  |  | |  | | --- | | **HHO YOLCU BRİFİNGİ** | |  | |  | |
| 48 | SPA.HHO.135 | HHO yolcuları, uçuştan önce statik elektrik boşalmasının tehlikeleri ve diğer HHO hususları hakkında bilgilendirildi mi? |  |  | Metin girmek için burayı tıklatın. | |
|  |  | **BİLGİ VE DOKÜMANTASYON** |  | |  | |
| 52 | SPA.HHO.140 | Operatör, risk analizi ve yönetim sürecinin bir parçası olarak, HHO ortamıyla ilişkili riskin OM’de belirtilerek en aza indirilmesini sağlıyor mu?  - ekiplerin seçimi, oluşumu ve eğitimi;  - ekipman seviyeleri ve sevkiyat kriterleri;  - işletim prosedürleri ve minimalar;  - normal ve olası anormal işlemler tanımlanır ve riskler makul seviyede azaltılır |  |  | Metin girmek için burayı tıklatın. | |
| 53 | Operasyon el kitabından ilgili alıntılar HHO hizmeti sağlanan kuruluşa veriliyor mu? |  |  | Metin girmek için burayı tıklatın. | |
| 54 | OM şunları içeriyor mu:  -performans kriterleri;  - HHO için meteorolojik sınırlamalar;  - HHO sahasının göreve uygun asgari boyutunu belirleme kriterleri;  -asgari mürettebatı belirleme prosedürleri;  - mürettebat üyelerinin kaldırma turlarını (cycle) kaydetme yöntemi. |  |  | Metin girmek için burayı tıklatın. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operasyon Usulleri (SHT-OPS) Talimatına göre gerekli evraklar dosyada yer almakta olup, uygun görülmektedir. | | |
| İNCELEYEN |  | İMZA |
| TARİH |  |
| UYGUN GÖREN |  | İMZA |
| TARİH |  |
| ONAYLAYAN |  | İMZA |
| TARİH |  |